**Технические задание на закупку ультразвуковой ванны**

**Elmasonic S 180 H, 100 2877**

|  |  |
| --- | --- |
| Макс. объем ванны, л | не менее 18,0 |
| Внутренние размеры ванны Ш×Д×В, мм | не менее 327x300x200 |
| Внешние размеры ванны Ш×Д×В, мм | не более 390x340x321 |
| Вес, кг | не более 8,5 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал ванны | нержавеющая сталь |
| Напряжение сети | 220/240В, 50-60Гц |
| Класс защиты | не ниже IP 20 |
| Ультразвуковая частота, кГц | не менее 37 |
| Эффективная мощность ультразвука, Вт | не менее 200 |
| Мощность нагревателя, Вт | не менее 800 |
| Общая потребляемая мощность, Вт | не более 1000 |
| Пиковая ультразвуковая мощность, Вт | не менее 800 |
| Функция Sweep (частотная модуляция) | наличие |
| Функция дегазации/автодегазации  | наличие |
| Ручки для переноса | наличие |
| Сливная труба | наличие |
| Электронный таймер | от 1 до 30 мин, режим бесконечности |
| Нагрев в диапазоне, °С | не уже 30-80 |
| Шаг установки диапазона температуры, °С  | 5 |
| Внутренние размеры корзины Ш×Д×В, мм | 280x250x115 |
| Номер для заказа |  |
| Ванна | 100 2877 |
| Корзина (нержавеющая сталь) | 100 4275 |
| Крышка (пластик) | 100 3286 |
| Дополнительные аксессуары по запросу |  |