**Технические задание на закупку ультразвуковой ванны**

**Elmasonic EASY 60 H, 107 1666**

|  |  |
| --- | --- |
| Макс. объем ванны, л | не менее 5,75 |
| Рабочий объем ванны, л | не менее 4,3 |
| Внутренние размеры ванны Ш×Д×В, мм | не менее 275x125x149 |
| Внешние размеры ванны Ш×Д×В, мм | не более 362x201x269 |
| Вес, кг | не более 5,1 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал ванны | нержавеющая сталь |
| Напряжение сети | 220/240В, 50-60Гц |
| Класс защиты | не ниже IP 20 |
| Ультразвуковая частота, кГц | не менее 37 |
| Эффективная мощность ультразвука, Вт | не менее 150 |
| Мощность нагревателя, Вт | не менее 400 |
| Общая потребляемая мощность, Вт | не более 550 |
| Пиковая ультразвуковая мощность, Вт | не менее 600 |
| Функция Sweep (частотная модуляция) | наличие |
| Функция Pulse | наличие |
| Электронный таймер | от 1 до 30 мин, режим бесконечности |
| Нагрев в диапазоне, °С  | не уже 30-80 |
| Шаг установки диапазона температуры, °С  | 5 |
| Уровень шума (с крышкой), дБ | не более 70 |
| Внутренние размеры корзины Ш×Д×В, мм | 255x115x74 |
| Номер для заказа |  |
| Ванна | 107 1666 |
| Корзина (нержавеющая сталь) | 100 4243 |
| Крышка (пластик) | 107 1696 |
| Дополнительные аксессуары по запросу |  |