|  |  |
| --- | --- |
| SENEG--LOGO | ООО “Компания”Астравит”***РБ 210029 г.Витебск ул.Правды 40*****www.astravit.by***Тел./Факс* **+375 (212) 60-30-99, *+375* (212) 60-64-19, +375 (33) 647-75-58** |

**ПРАЙС-ЛИСТ на серийно производимые защитные средства для древесины** *УТВЕРЖДЕН с 01.10.2019*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Товар* | *Назначение и краткая характеристика* | *Поставка* | *Цена с НДС* |
| **Тонирующий антисептик на алкидно-акрилатной основе с УФ-фильтром и воском для защиты и отделки древесины - 18 цветов** |
| **Х2-СЕНЕЖ АКВА-ДЕКОР** | Современный тонирующий антисептик без запаха с новой усиленной Х2 формулой на основе алкида и акрилата для долговременной защиты древесины от атмосферных осадков, плесневых, деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев, а также для декоративной отделки под ценные породы. Для наружных и внутренних работ. Содержит натуральные масла, двойной воск, активный УФ-фильтр. Формирует эластичное дышащее защитное покрытие. Не образует потеков. Отталкивает воду и грязь. Экологически полноценный продукт. Пожаро- и взрыво- безопасен. Сертифицировано. | Ведро; 0,9 кгВедро; 2,5 кгВедро; 9,0 кгУпак. 6шт х 0,9 кгУпак. 2шт х 2,5кг | **14р. 00к.****35р. 50к.****116р. 50к.****84р. 50 к.****70р. 50 к.** |
| **Тонирующий антисептик с УФ-фильтром для защиты и отделки древесины - 16 цветов** |
| **СЕНЕЖ АКВА-ДЕКОР** | Современный тонирующий антисептик без запаха на акрилатно-масляной основе с УФ-фильтром для долговременной защиты древесины от атмосферных осадков, солнечного излучения, плесневых, окрашивающих, дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев, а также для декоративной отделки под ценные. Для наружных и внутренних работ. Содержит натуральные масла, двойной воск, активный УФ-фильтр. Не образует потеков. Отталкивает воду. Не препятствует дыханию древесины. Экологически полноценный материал. Пожаро- и взрыво- безопасен. Сертифицировано. | Ведро; 0,9 кгВедро; 2,5 кгВедро; 9,0 кг | **13р. 00к.****32р.50к.****107р. 50к.** |
| **Антисептик для бань и саун со специальным антимикробным эффектом** |
| **СЕНЕЖ САУНА** | Антисептик со специальным антимикробным эффектом для бань, саун и влажных помещений для защиты древесины внутренней службы от плесневых, окрашивающих, дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев, а также периодического увлажнения и воздействия высоких температур. Обладает антимикробным действием против микроорганизмов мест общего пользования – возбудителей инфекционных заболеваний людей *(B.subtilis, B.cereus, E.coli и др.)*. Не препятствует дыханию древесины. Без запаха и растворителей. Отталкивает воду, легко моется. Не образует потеков. Сертифицировано. | Ведро; 0,9 кгВедро; 2,5 кгУпак. 6шт х 0,9 кгУпак. 2шт х 2,5кг | **12р. 50к.****34р. 50к.****75р. 00к.****68р. 50к.** |
| **Экономичные антисептики для умеренных условий эксплуатации древесины** |
| **СЕНЕЖ ЭКОБИО** | Экономичный бесцветный антисептик для помещений и деревянных конструкций под навесом. Защита от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев в умеренных условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферной или почвенной влаги самостоятельно или как биозащитная грунтовка под ЛКМ. Пригоден для обработки влажной древесины. Не изменяет цвет и текстуру древесины. Колеровка - водными морилками. Подавляет плесень на кладке, штука-турке, бетоне. Срок биозащиты 30 - 35 лет (VII кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано. | Распылитель 2кг.Канистра; 5 кгКанистра; 10 кгБочка ЕU; 65 кг | **12р. 00к.** **12 р. 50к.****23р. 50к.****144р.50к.** |
| **СЕНЕЖ УЛЬТРА** | Экономичный трудновымываемый антисептик для древесины наружной и внутренней службы. Защита от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев при воздействии атмосферной или почвенной влаги, при контакте с грунтом, гигроскопическом и конденсационном увлажнении самостоятельно или как био-защитная грунтовка под ЛКМ. Трудно вымываем – химически связывается с древесиной. Придает легкий Фисташковый оттенок, не требует окрашивания. Сохраняет текстуру. Не снижает прочность обработанной древесины. Срок биозащиты 30 - 35 лет (VII кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано. | Распылитель 2кг.Канистра; 5 кгКанистра; 10 кгБочка ЕU; 65 кг | **13р. 00к.****14р. 00к.****26р.00к.****150р. 00к.** |
| **Консервирующие антисептики для тяжелых условий эксплуатации древесины** |
| **СЕНЕЖ** | Консервирующий трудновымываемый антисептик для ответственных конструкций при контакте с грунтом и водой. Усиленная защита ответственных деревянных конструкций от гниения, плесени, синевы, насекомых-древоточцев в особо тяжелых условиях эксплуатации при активном и продолжительном воздействии атмосферных осадков, почвенной влаги, длительном контакте с грунтом. Трудно вымываем – химически связывается с древесиной. Придает фисташковый оттенок. Высокоэффективен против домовых грибов. Образует в древесине 3-уровневую защитную оболочку. Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость. Срок биозащиты 30 - 35 лет (IX кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано. | Распылитель 2кг.Канистра; 5 кгКанистра; 10 кгБочка ЕU; 65 кгКонц.1:5 (m/m) | **15р. 50к.****16р. 50к.****30р. 00к.****183р. 50к.** |
| **СЕНЕЖ БИО** | Консервирующий трудновымываемый антисептик для жилых объектов в тяжелых влажных условиях эксплуатации. Усиленная защита от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев при непосредственном контакте с человеком и домашними животными в тяжелых условиях увлажнения, продолжительном воздействии атмосферных осадков, почвенной влаги, при контакте с грунтом и органическими отходами. Трудно вымываем – химически связывается с древесиной. Придает светло-зеленоватый оттенок. Высокоэффективен против домовых грибов. Образует в древесине 3-уровневую защитную оболочку. Срок биозащиты 30 - 35 лет (IX кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано. | Распылитель 2кг.Канистра; 5 кгКанистра; 10 кгБочка ЕU; 65 кг | **17р. 50к.****19р. 00к.****34р. 00к.****209р. 00к.** |
| **СЕНЕЖ****ИМПРА** | Концентрированный консервирующий невымываемый антисептик без хрома для глубокой пропитки древесины в промышленных условиях. Применяют для обработки ответственных деревянных элементов и конструкций длительной службы хозяйственного, промышленного и бытового назначения. Не вымываем. Срок биозащиты 40 - 45 лет (IV кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.  | Бочка ЕU; 75 кг | **Звоните** |
| **Огне-, био- защитные препараты для комплексной защиты древесины** |
| **СЕНЕЖ ОГНЕ-БИО** | Комплексная огнебиозащита древесины от возгорания и биоразрушения. Типовая защита древесины от возгорания, распространения пламени, биоразрушения в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом или непосредственного воздействия атмосферных осадков. **2-я (типовая) группа** огнезащитной эффективности (**трудновоспламеняемая древесина** по НПБ-251) при расходе 600 г/м2. Пригоден для обработки влажной древесины. Не изменяет цвет, сохраняет текстуру. Колеровка - водными морилками. Не ухудшает прочность, склеиваемость, окрашиваемость древесины. Средний срок биозащиты 20 лет (I кл. по ГОСТ 20022.2, нанесение кистью). Сертифицировано. | Распылитель 2кг.Канистра; 5 кгКанистра; 10 кгБочка ЕU; 65 кг | **13р. 50к.****15р. 50к.****28р. 00к.****173р. 00к.** |
| **СЕНЕЖ ОГНЕ-БИО ПРОФ** | Комплексная огнебиозащита древесины с усиленным огнезащитным действием и контрольным тонированием. Профессиональная защита от горения, возгорания, распространения пламени, биоразрушения при гигроскопическом и конденсационном увлажнении без контакта с грунтом и воздействия атмосферных осадков. **1-я (высшая) группа** огнезащитной эффективности (**трудно горючая древесина** по НПБ-251) при расходе 600 г/м2 и 2-я группа огнезащитной эффективности (трудновоспламеняемая древесина) при расходе 300 г/м2. Слегка окрашивает древесину для контроля огнезащитных работ, сохраняет текстуру. Средний срок биозащиты 20 лет (I кл. по ГОСТ 20022.2, нанесение кистью). Сертифицировано. | Канистра; 6 кгКанистра; 12 кгКанистра; 23 кгБочка ЕU; 75 кг | **22р. 00к.****39р. 00к.****72 р. 00к.****226р. 00к.****.** |
| **Защита от насекомых-древоточцев при бытовом и промышленном применении** |
| **СЕНЕЖ ИНСА** | Специальный концентрированный антисептик с усиленной защитой от насекомых-древоточцев для пред-упредительной и истребительной защиты в зависимости от разбавления и расхода. Сбалансированное соотношение эффективности и экологичности. Трудно вымываем. Не изменяет цвет древесины. Разбавляется водой при превентивном промышленном применении (1 кг на 24 л воды). Сертифицировано. | Канистра; 5 кгБочка EU: 60 кг | **25р. 00к.****звоните** |
| **Средства для осветления древесины и удаления поверхностных поражений** |
| **СЕНЕЖ ЭФФО** | Средство для глубокого и быстрого отбеливания деревянных поверхностей, потемневших в результате биопоражения и естественного старения. Улучшенная осветляющая способность. Увеличенный срок хранения без потери свойств. Самостоятельно нейтрализуется без образования высолов. Обладает приятным лимонным запахом. Выдерживает замораживание. Сертифицировано.  | Канистра; 5 кгКанистра; 10 кг | **19р. 00к.****34р. 50к.** |
| **Защита лесо-, пило- материалов при атмосферной сушке, хранении и транспортировке** |
| **СЕНЕЖ ЕВРО-ТРАНС** | Трудно вымываемая транспортная защита лесо-, пило- материалов от синевы, плесени и древоточцев при атмосферной сушке, хранении и транспортировке в непросушенном состоянии в условиях возможного воздействия атмосферных осадков на срок до 4 - 8 месяцев. Жидкий концентрат для разбавления водой (1 кг на 24 л воды). Не изменяет цвет, не влияет на склеиваемость, окрашиваемость. Активно проникает во влажную древесину. Не требует сложного оборудования для разбавления. Сертифицировано. | Канистра; 20 кгБочка ЕU; 60 кг | **Звоните** |
| **СЕНЕЖ ТОР** | Защита торцов крупномерных лесо-, пило- материалов хвойных и лиственных пород от усушечного растрескивания и деформирования, торцового увлажнения и загнивания при атмосферной сушке, хранении и транспортировке. Нормализует сушку, снижает количество и глубину усушечных трещин. Не требует подогревания. Не имеет запаха. Не изменяет цвет древесины. Сертифицировано. | Ведро; 12 кгБочка EU; 70 кг | **Звоните** |